附表：
	序号
	产品名称
	数量
	交货期
	质保期
	简要技术规格

	1
	LED显示屏
（核心产品）
	[bookmark: _GoBack]1套
	合同签订后
3个月内
	验收合格
后1年
	1.显示尺寸：宽≥3.84 米，高≥2.08米，误差±5%，采用纯前维护安装、刷新频率≥3840Hz，采用SMD1010；
2.像素点间距≤2mm，物理密度≥250,000点/㎡；

	2
	交互智能平板
	1套
	
	
	1.内置1200W高清摄像头和8阵列麦克风；支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享；
2.手机和电脑支持混合投屏展示，支持≥4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。

	3
	多媒体讲台
	1
	
	
	1.讲台整体采用分体式结构，尺寸≥长 1100mm、宽 780mm、高 1000mm；
2.采用≥1.0mm 优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手；

	4
	空调
	2台
	
	
	1.电压/频率：220V/50Hz；
2.制冷功率：≥2750W；

	5
	会议桌椅
	1套
	
	
	1.饰面：胡桃木木皮饰面，木皮厚度为0.8-1.0㎜；
2.基材：基材采用优质E0级高密度纤维板，基材厚度≥25㎜；

	6
	旁听桌椅
	10张
（20把椅子）
	
	
	1.面材：采用胡桃木皮饰面，厚度0.8mm，宽度标≥200mm，含水率≤10%；
2.基材：采用E0级中纤板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量＜0.9mg/L；

	7
	打印一体机
	1台
	
	
	1.端口：USB；WiFi端口；
2.单面支持纸张尺寸：A4；A5；

	8
	数据采集面部表情捕捉全身动作捕捉运动追踪器
	1
	
	
	1.定位追踪 支持SteamVR定位器10和SteamVR定位器2.0；
2.电池续航不低于7小时以上；

	9
	数据采集VR虚拟现实动捕手套
	1
	
	
	1.传感器及算法支持后续升级，应对复杂磁环境；
2.手指姿态算法优化，解锁分指功能；

	10
	数据采集智能眼镜
	1
	
	
	1.刷新率不低于 60Hz；
2.FOV不低于28度；

	11
	深度学习图形处理GPU服务器
	1
	
	
	1.不低于128G内存；
2.硬盘类型：固态+机械，不低于512G固态，不低于2T机械硬盘；

	12
	数据处理工作站
	1
	
	
	1.插槽数量：不少于4个；
2.前（侧）面接口USB接口数：不少于4个；

	13
	雷达流速仪
	2
	
	
	1.测速雷达频率：23-25G Hz；
2.流速范围：0.03～20m/s；

	14
	移动存储设备
	2
	
	
	1.容量：不小于1TB；
2.最大写入速度：400MB/s，最大读取速度：430MB/s；



